*Załącznik nr 1*

**Zakres robót**

**Obiekty melioracyjne Gadka**

Rów 1 = 210 mb.

Rów 2 = 100 mb.

Rów 3 – 3C = 250 mb.

Rów 4 = 460 mb.

Rów 4A = 450 mb.

Rów 5 = 2845 mb

Rów 5 d = 350 mb

Rów R (od przepompowni – przy posesji Gadka 58) = 600 mb.

Rów 6 = 170 mb.

Rów 7 = 120 mb.

Rów 8 = 200 mb.

Rów 8a = 120 mb.

Rów R-C, R-C1, R-C1b = 1000 mb.

Rów R-E = 330 mb.

Rów R-H = 300 mb.

Rów Z-1 = 250 mb.

Czyszczenie/naprawa/przepustów ø 600mm = 10 szt.

1. Wymiana, demontaż i montaż / czyszczenie przy zamuleniu ½ średnicy 10 szt. przepustów
o długości 4 mb z uporządkowaniem pozostałości po wymianie lub czyszczeniu (ilość przepustów określono szacunkowo)::

1. Odmulenie warstwą 0,2 m w mb:

ok. **7755 mb**

1. Plantowanie urobku w mb:

ok. **7755 mb**

1. Wycinanie/ / karczowanie zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu w m2

ok. **1500 m2**

1. Koszenie traw na skarpach rowu/cieku kosiarkami bijakowymi bocznymi, wysięgnikowymi lub ręczne (przyjęto 90% dł. rowów do koszenia o średniej szerokości skarp i dna rowu 4 m)

ok. **27918 m2**