*Załącznik Nr 1*

**Zakres robót**

**Obiekty melioracyjne Jagodne**

Rów 3 = 300 mb.

Rów 4 = 30 mb.

Rów 5 = 160 mb.

Rów 7 = 460 mb.

Rów 8 = 160 mb.

Rów 9 = 150 mb

Rów 10 = 300 mb.

Rów 11 = 200 mb.

Rów R-A = 500 mb.

Rów R-D = 220 mb.

Rów R-E = 220 mb.

Rów R – Brodek = 500 mb.

Rów R (Małe Jagodne – Brodek) = 700 mb.

Czyszczenie/przepustów ø 600mm = 8 szt.

1. Wymiana, demontaż i montaż / czyszczenie przy zamuleniu ½ średnicy 8 szt. przepustów   
o długości 4 mb z uporządkowaniem pozostałości po wymianie lub czyszczeniu (ilość przepustów określono szacunkowo):

1. Odmulenie warstwą 0,2 m w mb:

ok. **3900 mb**

1. Plantowanie urobku w mb:

ok. **3900 mb**

1. Wycinanie/ karczowanie zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu w m2

ok. **700 m2**

1. Koszenie traw na skarpach rowu/cieku kosiarkami bijakowymi bocznymi, wysięgnikowymi lub ręczne (przyjęto 100% dł. rowów do koszenia o średniej szerokości skarp i dna rowu 4 m)

ok. **15600 m2**