*Załącznik nr 6*

**Przedmiar robót**

**Obiekty melioracyjne Mirzec I**

Rów 11 (od Mirzec - Majorat do Mirzec - Malcówki) 1800 mb.

Rów 11 A 520 mb.

Rów R - łącznik od ul. Langiewicza do rowu R11 690 mb.

Naprawa/ czyszczenie przepustów 35 szt.

Naprawa/ czyszczenie studzienki drenarskiej o średnicy do Ø 800 mm 1 szt.

1. Naprawa/ demontaż i montaż, czyszczenie przepustów przy zamuleniu ½ średnicy wraz
z uporządkowaniem terenu, usytuowanych na rowach melioracyjnych (ilość przepustów określono szacunkowo): **ok. 35 szt.**

1. Odmulenie warstwą od 0,2 m do 0,6 m w mb:

**ok. 3010 mb**

1. Plantowanie urobku / odkładu w mb:

**ok. 3010 mb**

1. Wycinanie/ karczowanie zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu w m2:

**ok. 2000 m2**

1. Koszenie traw na skarpach rowu kosiarkami bijakowymi bocznymi, wysięgnikowymi lub ręczne (przyjęto 90% dł. rowów do koszenia o średniej szerokości skarp i dna rowu 4 m)
w m2:

**ok. 10836 m2**