|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część III – Holter ciśnieniowy** | | | |
| **Lp.** | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, min. 2022 rok produkcji  Producent  Model/typ  Kraj pochodzenia | TAK  podać |  |
|  | **System Holtera Ciśnienia – Oprogramowanie** |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, min. 2022 rok produkcji  Producent  Model/typ  Kraj pochodzenia | TAK  podać |  |
|  | Możliwość zainstalowania oprogramowania na komputerze zamawiającego, na którym będzie zainstalowane oprogramowanie do przeprowadzania próby wysiłkowej i Holtera EKG – także innych producentów sprzętu. | TAK |  |
|  | Możliwość podziału badania na podokresy i ich programowanieczasowe | TAK |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia dostępu do programu hasłem | TAK |  |
|  | Menu i raporty w języku polskim | TAK |  |
|  | Pomiary ładunków całodobowe oraz dla poszczególnych okresów | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu | TAK |  |
|  | **Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi – szt. 2** |  |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania długiego badania (do 7 dni) pomiar ciśnienia co 30 min. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie | TAK |  |
|  | Praca bez baterii, zasilanie przez port USB: 5VDC | TAK |  |
|  | Zasilanie nie więcej niż: 4x bateria AA | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania różnych średnic mankietów - w zestawie z każdym rejestratorem 2 mankiety: mankiet standardowy oraz mankiet pediatryczny | TAK |  |
|  | Wyświetlacz w rejestratorze, Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów | TAK |  |
|  | Możliwość programowania rejestratora bez komputera | TAK |  |
|  | Maksymalne rozmiary rejestratora: 90 x 30 x 90 mm (+/- 15%) | TAK, podać |  |
|  | W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem | TAK, podać |  |
|  | W zestawie z każdym rejestratorem jednorazowe etui (25 szt.) | TAK, podać |  |
|  | W zestawie z każdym rejestratorem jednorazowy podkład pod mankiet (25 szt) | TAK |  |