***Załącznik nr 3***

***Kosztorys ofertowy***

***na wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej w Gadce***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość metrów | cena | wartość |
| 1. | Rozebranie opaski z betonu grubości 5 cm39,0 x 0,5 x 0,05 | m³ 0,975 |  |  |
| 2.  | Rozebranie ścieku z korytek prefabrykowanych39,0 | mb 39,0 |  |  |
| 3. | Odkopanie fundamentów39,0 x 2,0 x 1,0  | m³ 78,0 |  |  |
| 4 | Wykonanie wykopu wąsko przestrzennego o średniej głębokości 1,0 m długości 30 mb z odkładem na miejscu | m³ 30,0 |  |  |
| 5. | Ułożenie w gotowym wykopie rury drenażowej o średnicy 100 mm | mb 69,0 |  |  |
| 6. | Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego 69 x 0,4 x0,4 | m³11,0 |  |  |
| 7  | Zasypanie wykopu wąsko przestrzennego  | m³ 30,0 |  |  |
| 8 | Zasianie trawą na długości wykopu | m² 60,0 |  |  |
| 9.  | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii kubełkowej39,0 x 2,0 | m² 78,0 |  |  |
| 10.  | Wykonanie izolacji termicznej pionowej fundamentów ze styropiany 12 cm zabezpieczonej siatką z klejem39,0 x 2,0 | m² 78,0 |  |  |
| 11. | Studzienki Ø 600 mm z włączeniem rur spustowychSzt. 3 | szt.3 |  |  |
| 12. | Ułożenie w gotowym wykopie rurociągu rur Ø 160 mm z włączeniem studzienek z rurami spustowymi50,0 | mb 50,0 |  |  |
| 13. | Zasypanie wykopów39,0 | m³ 78,0 |  |  |
| 14. | wykonanie opaski z płytek betonowych grubości 6 cm na podsypce piaskowej39,0 x 0,35 | m² 13,65 |  |  |
| 15. | Ułożenie cieku z elementów prefabrykowanych39,0 (materiał z odzysku) | mb 39,0 |  |  |
|  |  |  | Razem |  |
|  |  |  | VAT 23% |  |
|  |  |  |  |  |