Załącznik Nr 3

IRG.271.35.2017MG Mirzec27.06.2017r.

***Warunki techniczne nr 3/2017***

 ***do projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna II etap”.***

Urząd Gminy w Mircu jako zarządca drogi ustala następujące parametry techniczne drogi:

1. Parametry geometryczne

- długość odcinka drogi 250,0mb

- szerokość jezdni 3,0 - m (spadek jednostronny 2%)

-warstwa wyrównawcza 4,0 cm.

-warstwa ścieralna 3,0 cm

- pobocze minimum 0,5 m

Zakres szczegółowy:

Podbudowa na poszerzeniu z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm grubości 20 cm

-warstwa wyrównawcza 4,0 cm.

-warstwa ścieralna 3,0 cm

- pobocza utwardzane kruszywem łamanym 0-31,5 mm

 2. Konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR-1

 3. Nawierzchnia jezdni bitumiczna ( warstwa wiążąca 4 cm, ścieralna 3 cm)

 5. Opracowanie dokumentacji technicznej w granicach założonego pasa drogowego zgodnie z opracowaną mapą do celów projektowych w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 6. Projekt budowlano –wykonawczy należy uzgodnić z gestorami sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej, teletechnicznej.