Załącznik Nr 3

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „ Zakup zestawu biesiadnego”.**

**Część I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa produktu** | **Opis przedmiotu** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | Zestaw ławki + stół | 3- częściowy zestaw stół oraz dwie ławki.  Płyta stołu oraz ławki wykonane z drewna jodłowego lakierowanego.  Nogi stołu i ław wykonane ze stali lakierowanej lub malowanej proszkowo. Ławy wyposażone w trzy nogi.    Stół i ławy składane.  Wymiary stolika: ok.  76 x 180 x 50 cm (wys. x szer. x gł.)  Wymiary ławki: ok. 46 x 180 x 25 cm (wys. x szer. x gł.) | kpl. | 30 |
| **Część II** | | | | |
| 1 | Namiot imprezowy | Wymiary: 6,0 m x 12,0 m. Namioty powinny być łatwe w montażu.  Wysokość boków: 2,0 m, wysokość kalenicy: 3,0 m, wejście o wymiarach: 2,0 x4,5 m. Namiot powinien być wykonany ze stalowej konstrukcji ocynkowanej oraz mocnej plandeki PE o grubości 240g/m², odpornej na ścieranie i wodoodpornej. Wejścia są otwierane oraz zamykane za pomocą solidnych zamków błyskawicznych. Duże okna panoramiczne w każdej ścianie bocznej. **Stabilne łączenie** elementów konstrukcji przez śrubowanie za pomocą śrub o długości 50 mm oraz bardzo łatwych w użyciu nakrętek motylkowych. **Pewne mocowanie** do podłoża za pomocą solidnych gwoździ do stopek namiotu oraz linek .Dodatkowe wzmocnienie dachu w namiotach od 6 m szerokości przez użycie stalowych prętów o grubości 5 mm. Namiot powinien być w jednolitym kolorze. | szt. | 3 |
| 2 | Namiot pawilon-szybkorozkładalny | Namiot ekspresowy dla szybkiego i łatwego użycia o wymiarach 3m x3 m.  Pokrycie dachu wykonane  z mocnego materiału z dodatkową powłoką PVC. 100% wodoodporny.  Cztery ściany: 2 ściany x z oknami, 1 ściana z drzwiami z zamkiem błyskawicznym, 1x pełna ściana. Nogi teleskopowe z regulacją wysokości. Kwadratowy profil stalowy min. 30 mm. Namiot powinien być w jednolitym kolorze. | szt. | 1 |
| 3 | Torby do pakowania namiotu imprezowego oraz namiotu pawilonu | Torby do pakowania namiotu imprezowego dostosowane do namiotów o wymiarach 12x 6 m oraz do pakowania namiotu pawilonu. Torby powinny być wykonane z trwałego materiału pozwalającego na spakowanie wszystkich elementów wchodzących w skład namiotu o wymiarach jak wyżej. | kpl. | 4 |
| **Część III** | | | | |
| 1 | Termos gastronomiczny | Termos gastronomiczny do transportu żywności o pojemności 25 litrów wykonany ze stali nierdzewnej. Pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków. Podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin. Wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie. Uchwyty transportowe. | szt. | 2 |
| 2 | Termos z pompką | **Termos stołowy z pompką o pojemności 3,5L wykonany ze stali nierdzewnej.** **Podwójne ścianki,** zapewniające **właściwości termoizolacyjne**. Termos wyposażony w **pompkę.** Rurka **ssąca wykonana jest ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie przed kapaniem.** Plastikowy uchwyt do transportu. | szt. | 4 |
| 3 | Grill na kołach | Grill ogrodowy na kołach- duży.  Całość wykonana z wysokogatunkowej stali chromowanej.  Wysokość min.: 95 cm.  Wymiary min.: 75,5 cm x 52 cm  Grill wyposażony w dwa ruszty z możliwością regulacji ich wysokości. | szt. | 1 |
| 4 | Pojemniki na odpady | Pojemniki na odpady wykonane z tworzywa HDPE o pojemności 240 litrów. Z uchwytem, na kołach. Kolor czarny lub grafitowy. | szt. | 3 |
| 5 | Warnik | Warnik wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność całkowita- 20 litrów. Wskaźnik poziomu napełnienia. Wyposażony w nienagrzewające się uchwyty oraz termostat (30-110°C). Zasilanie 220-240V. | szt. | 2 |
| 6 | Grill stojak, kociołek | Trójnóg: wysokość nóg min. 2,0 m. Nogi stalowe 1 ¼ lakierowane proszkowo. Łańcuch i karabinek - ocynkowany  Kołowrotek: stal - lakierowana proszkowo, przygotowany do współpracy z łańcuchem.  Kociołek z pokrywą: żeliwny, pojemność: 10,5 litra.  Ruszt żeliwny o średnicy fi 80 cm. | szt. | 1 |
| **Część IV** | | | | |
| 1 | Oświetlenie LED z zapasowymi akumulatorami | Halogeny LED przenośne. Źródło światła: LED 30W. Barwa zimna biała. Jasność świecenia – min.3400 lm. Kąt świecenia: 120 stopni. Wymiary po rozłożeniu 26 cm x 26 cm x 28 cm. Zasilanie lampy ( baterie litowo jonowe- wymienne). Wyposażona w ładowarkę samochodową oraz ładowarkę sieciową AC 100-240V. Wykonanie materiał: aluminium i szkło. Zestaw powinien być wyposażony w zapasowy zestaw-baterii litowo-jonowych (akumulatorów). | szt. | 4 |
| 2 | Agregat prądotwórczy | Agregat prądotwórczy trójfazowy . Elektryczny rozruch.  Częstotliwość**50 Hz**  Napięcie**230/400 V**  Moc nominalna  **9,0 kW**  Moc maksymalna  **9,8 kW**  System kontroli napięcia **(AVR)**  Wtyczki 230V- 3 szt.  Wtyczki 400V- 1 szt. | szt. | 1 |