**Załącznik nr 4**

 ***PRZEDMIAR ROBÓT***

**Kosztorys ofertowy na realizację zadani pn.**

***„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu”.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **katalog** | **Opis**  | **j.m.** | **Ilość jedn.** | **Cena brutto.** | **Wartość brutto** |
| **1** | KNR 201/119/3 | Roboty pomiarowe | km | 0,570 |  |  |
| **2** | KNR 201/202/1 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3 grunt kategoria I-II | m3 | 427,50 |  |  |
| **3** | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m² | 1 710,00 |  |  |
| **4** | KNR 231/1043 | Wykonanie warstwy odsączającej grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 1710,00 |  |  |
| **5** | KNR 231/114/5 | Wykonanie podbudowy z kruszywem naturalnego 0-63 mm grubości 15 cm z zagęszczeniem (warstwa dolna) | m2 | 1 710,00 |  |  |
| **6** | KNR 231/114/7 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0 – 31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm (warstwa górna)  | m² | 1 710,00 |  |  |
| **7** | KNR 231/103/4 |  Wyprofilowanie poboczy drogi z gruntu rodzimego z uzupełnieniem ziemią do poziomu nawierzchni | m² | 855,00 |  |  |

 ***Razem***

 ***Słown***i**e:**