**Przedmiar robót**

**Obiekty melioracyjne Tychów Stary**

Rów A – 750 mb (odcinek od potok tychowski do drogi 744) + 1280 mb (odcinek od drogi 744 do Nr bud. ) **= 2030 mb.**

Potok Tychowski 200 mb (odcinek od nr 86 do nr 88) + 2170 (odcinek od nr 108 do Leśniczówki Tychów) **= 2370 mb.**

Rów A3 (od Malcówek do A) **= 400 mb.**

Rów T (do potoku Tychowskiego) = **810 mb.**

Rów nr 1 (łącznik Potoku Tychowskiego) **= 185 mb.**

Rów nr 2 (łącznik Potoku Tychowskiego)  **= 120 mb.**

Odbudowa przepustów ø 600mm  **= 6 szt.**

1. Konserwacja/ naprawa i czyszczenie 6 szt. przepustów o średnicy światła ø 600 mm, przy zamuleniu 1/2, o długości ok. 4 mb wraz z uporządkowaniem pozostałości po konserwacji/ czyszczeniu.

1. Odmulenie warstwą od 0,2 m do 0,4 m w mb

**ok. 5915 mb**

1. Plantowanie urobku w mb

**ok. 5915 mb**

1. Wycinanie/ karczowanie zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu w m2

**ok. 400 m2**

1. Koszenie traw na skarpach rowu/cieku kosiarkami bijakowymi bocznymi, wysięgnikowymi lub ręczne (przyjęto 90% dł. rowów do koszenia o średniej szerokości skarp i dna rowu 4 m) w m2

**ok. 21 294 m2**