**Załącznik nr 3**

***PRZEDMIAR ROBÓT*** dla realizacji zadania pn.

 ***„Remont drogi gminnej nr 347028T Ostrożanka pod lasem na długości 310 mb”***

*w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrożanka.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **katalog** | **Opis**  | **j.m.** | **Ilość jedn.** | **Cena netto** | **Wartość netto** |
| **1** | KNR 201/119/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,310 |  |  |
| **2** | KNR 201/202/1 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3 grunt kategoria I-II (planowany wywóz urobku do 5 km)3m\*310m\*0,27m + 0,5m\*310m\*0,08m = 263,50 m3 | m3 | 263,50 |  |  |
| **3** | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m² | 1 240,00 |  |  |
| **4** | KNR 231/104/7 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 930,00 |  |  |
| **5** | KNR 231/114/5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-63 mm grubości 15 cm z zagęszczeniem (warstwa dolna) | m2 | 930,00 |  |  |
| **6** | KNR 231/204/5 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0 – 31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm (warstwa górna)  | m² | 930,00 |  |  |
| **7** | KNR 231/204/4 |  **Pobocza:** Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. | m² | 310,00 |  |  |

 ***Razem NETTO***

 ***VAT***

 ***Razem BRUTTO***

 ***Słown***i**e:** …………………………………………………………………………………………………………………………….