|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Szczegółowy opis** | Ilość |
| 1 | Okap z kondensatorem pary do pieca konwekcyjno-parowego CHEF TOP GN 1/1, z zestawem do podłaczenia, zasilany prądem, napięcie U 230V, moc elektryczna 0.1 kW, wymiary: szerokość 750 mm, głębokość 956 mm, wysokość 240 mm, gwarancja minimum 1 lata | 1 szt. |
| 2 | * Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym, zasilana gazem, moc gazowa 25,5 kW, przystosowana do gazu G30 (3B/P) 37mbar, wymiary całego urządzenia: szerokość 800 mm, głębokość 700 mm, wysokość 850 mm,ergonomiczne pokrętła, panel przedni grawerowany laserowo, kontrolki pracy oraz zasilania, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, konfiguracja palników: 3,5+2x5+7 kW, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty, płomień pilotowy, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, drzwi piekarnika szklane, wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1:szerokość 660 mm, głębokość 545 mm, wysokość 285 mm, trzy poziomy prowadnic, zapalarka piezoelektryczna do piekarnika, odległość między półkami 60 mm, gwarancja minimum 2 lata | 1 szt. |
| 3 | Elektryczna obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn, wykonana ze stali nierdzewnej, wydajność na godzinę 120 kg/h, zasilania prądem, napięcie U - 400 V, moc elektryczna 0.55 kW, wymiary: szerokość 450 mm, głębokość 830 mm, wysokość 930 mm, jednorazowy wsad 12kg, poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa, czasomierz z regulacją do 5 minut, możliwość zamontowania separatora obierzyn pod urządzeniem, prosta zwarta obudowa, cicha praca, łatwy dostęp do podzespołów obieraczki, gwarancja minimum 2 lata | 1 szt. |
| 4 | Patelnia elektryczna uchylna ze stali nierdzewnej na stelażu, temperatura max. 300 oC, częstotliwość 50 Hz, zasilana prądem, napięcie U - 400 V, moc elektryczna 6.3 kW, wymiary: szerokość 700 mm, głębokość 786 mm, wysokość 912 mm, waga 52 kg, przeznaczona do smażenia i duszenia potraw, ręczny przechył misy w celu zlewania oleju, powierzchnia robocza 0.27m2, płynna regulacja temperatury, termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem, obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej, wydajność ok. 100 kotletów/h, pojemność misy ok. 40 l, gwarancja minimum 2 lata | 1 szt. |
| 5 | Maszynka do mielenia mięsa, moc 0.8 kW, napięcie U - 230 V, wymiary: szerokość 410 mm, głębokość 328 mm, wysokość 517 mm, wydajność na dobę 250 kg/24h, podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej, lej załadowczy wykonany z polerowanego stopu aluminium, taca wykonana ze stali nierdzewnej, gardziel wykonana z odlewu żeliwa, ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium, rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka, praca ciągła do 8 godz, antypoślizgowe nóżki, w komplecie sitka ; - 6 i 8 mm ( średnica oczek ), sitko o średnicy 82,3 mm (szer. gardzieli maszynki), średnica wsadu ok. 53 mm, gwarancja minimum 2 lata | 1 szt. |
| 6 | Zestaw desek do krojenia HACCP zawierający 6 desek o wymiarach: szerokość 450mm, głębokość 300mm, deski gładkie, wykonane z polipropylenu w 6-ciu kolorach: czerwony, zielony, żółty, niebieski, biały, brązowy, przeznaczone do kontaktu z żywnością, nadające się do mycia w zmywarce, gwarancja minimum 2 lata | 1 zestaw |
| 7 | Termos stalowy do transportu żywności, pojemność 30l, wykonany ze stali nierdzewnej, średnica 330mm, średnica wewnętrzna 300mm, pojemność V-30l, wysokość 475mm, możliwość piętrowania, termos do transportu żywności, pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków, podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi, posiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie, ergonomiczne uchwyty transportowe, podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin, gwarancja minimum 2 lata | 2 szt. |
| 8 | Termos stalowy do transportu żywności, pojemność 15l, wykonany ze stali nierdzewnej, średnica 330mm, średnica wewnętrzna 300mm, pojemność V-15l, wysokość 295mm, możliwość piętrowania, termos do transportu żywności, pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków, podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi, posiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie, ergonomiczne uchwyty transportowe, podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin, gwarancja minimum 2 lata | 2 szt. |
| 9 | Garnek średni z pokrywą wykonany ze stali nierdzewnej, średnica 240mm, pojemność V-7.2l, wysokość 160mm, przystosowany do użytkowania na kuchni gazowej, elektrycznej, ceramicznej oraz indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce,kapsułowe dno odporne na korozję, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, gwarancja minimum 5 lat | 2 szt. |
| 10 | Garnek niski z pokrywą wykonany ze stali nierdzewnej, średnica 200mm, pojemność V-3.3l, wysokość 105mm, przystosowany do użytkowania na kuchni gazowej, elektrycznej, ceramicznej oraz indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce,kapsułowe dno odporne na korozję, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, gwarancja minimum 5 lat | 2 szt. |
| 11 | Chochla do zupywykonana ze stali nierdzewnej, średnica: 90 mm, pojemność: 0.2 l, długość: 362 mm, możliwość mycia w zmywarce, profesjonalna chochla, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania, minimum 2 lata gwarancji | 2 szt. |
| 12 | Patelnia wykonana ze stali nierdzewnej,średnica : 400 mm, wysokość: 70 mm, przystosowana do kuchni gazowej, ceramicznej, elektrycznej, indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce,  kapsułowe dno odporne na korozję, z dodatkowym uchwytem, gwarancja minimum 2 lata | 1 szt. |
| 13 | Kuchenka mikrofalowawykonana ze stali nierdzewnej, zasilana prądem, napięcie: 230 V, szerokość: 517 mm, głębokość: 412 mm, wysokość: 297 mm, waga: 17.5 kg, moc elektryczna: 1.6 kW, sterowanie manualne, 5 poziomów mocy, pojemność komory 26 litrów, wymiary wewnętrzne komory: 336x349x225 mm, moc mikrofal 1050 W, gwarancja minimum 2 lata | 1 szt. |
| 14 | Mikser ręczny,obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu zapewniająca wytrzymałość urządzenia, mikser i trzepaczka w zestawie, napięcie: 230 V, moc elektryczna: 0.25 kW, prędkość obrotów: 2000 obr/min, przeznaczenie do: sosów, kremów i małych potraw, w komplecie: nóż i tarcza do emulgowania, specjalnie opracowany kształt uchwytu umożliwia dobre trzymanie sprzętu i użytkowanie bez wysiłku, urządzenie z uchwytem ściennym, prędkość obrotowa trzepaczki: 350-1560 obr/min, długość ramienia 190 mm, do obróbki średnich ilości w naczyniach do 10 litrów, gwarancja minimum 1 rok | 1 szt. |
| 15 | Gofrownica, temperatura max. : 300 °C, częstotliwość: 50 Hz, napięcie: 230 V, szerokość: 320 mm, głębokość - D : 380 mm, wysokość - H : 240 mm, waga: 9.8 kg, moc elektryczna: 1.5 kW, temperatura min. : 50 °C, płyty grzewcze wykonana z odlewu aluminium powlekana teflonem grzewcza, zakres regulacji termostatu 50÷300°C, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, timer do 5 min, nienagrzewający się uchwyt pokrywy, antypoślizgowe nóżki, grzałka górna moc ~ 700W, dolna moc ~ 800W, wymiary płyty roboczej 250 x 250 mm, wymiary gofra 100 x 165 mm, gwarancja minimum 1 rok | 3 szt. |
| 16 | Stół stalowy z półka przyścienny, spawana konstrukcja,ilość półek : 1 szt., wykonany ze stali nierdzewnej, szerokość: 1400 mm, głębokość: 700 mm, wysokość: 850 mm, gwarancja minimum 2 lata | 1 szt. |
| 17 | Zamrażarka skrzyniowa z pokrywa ze stali nierdzewnej, pojemność netto : 312l, czynnik chłodniczy : R600a(90g), napięcie: 230 V, szerokość: 1220 mm, głębokość: 680 mm, wysokość: 875 mm, moc elektryczna : 0.2 kW, temperatura min. : -18 °C, obudowa urządzenia malowana proszkowo (biała), 2 kosze w komplecie, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, grube ścianki izolacyjne, pokrywa ze stali nierdzewnej, rozmrażanie ręczne, wymiary komory 1060x465x720 mm (maszynownia z prawej strony szer. 420x260mm), gwarancja minimum 1 rok | 1 szt. |
| 18 | Stół świetlicowy 8-osobowy, blat stołu wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem ABS 2 mm, w kolorze klon, narożniki proste, rama stelaża metalowa pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40x20mm**,** nogi okrągłe o średnicy 40mm, kolor stelaża srebrny/aluminiowy, nogi stołu wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem, wymiary blatu 1800mm x 800mm, rozmiar stołu 6 (wzrost dziecka od 159 do 188 cm), produkt zgodny z normami: PN-EN1729-1:2016,  PN-EN1729-2:2016, gwarancja minimum 2 lata | 5 szt. |
| 19 | Stół świetlicowy 6-osobowy, blat stołu wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem ABS 2 mm, w kolorze klon, narożniki proste, rama stelaża metalowa pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40x20mm**,** nogi okrągłe o średnicy 40mm, kolor stelaża srebrny/aluminiowy, nogi stołu wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem, wymiary blatu 1200mm x 800mm, rozmiar stołu 6 (wzrost dziecka od 159 do 188 cm), produkt zgodny z normami: PN-EN1729-1:2016,  PN-EN1729-2:2016, gwarancja minimum 2 lata | 4 szt. |
| 20 | Stół świetlicowy 4-osobowy, blat stołu wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem ABS 2 mm, w kolorze klon, narożniki proste, rama stelaża metalowa pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40x20mm**,** nogi okrągłe o średnicy 40mm, kolor stelaża srebrny/aluminiowy, nogi stołu wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem, wymiary blatu 800mm x 800mm, rozmiar stołu 6 (wzrost dziecka od 159 do 188 cm), produkt zgodny z normami: PN-EN1729-1:2016,  PN-EN1729-2:2016, gwarancja minimum 2 lata | 4 szt. |
| 21 | Krzesła do jadalni z plastikowym siedziskiem, łatwe w utrzymaniu czystości, stelaż krzesła wykonany z okrągłej aluminiowej rury, nogi wyposażone w czarne plastikowe zaślepki chroniące podłoże przed zarysowaniem, siedzisko i oparcie tworzące jedną całość, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym, wys. siedziska 45,2 cm, gwarancja minimum 2 lata | 40 szt. |
| 22 | Krzesła do jadalni z plastikowym siedziskiem, łatwe w utrzymaniu czystości, stelaż krzesła wykonany z okrągłej aluminiowej rury, nogi wyposażone w czarne plastikowe zaślepki chroniące podłoże przed zarysowaniem, siedzisko i oparcie tworzące jedną całość, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze beżowym, wys. siedziska 45,2 cm, gwarancja minimum 2 lata | 40 szt. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1B/ cz.2 do SWZ  **Przedmiar robót** – roboty remontowo-adaptacyjne | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja** | **Opis robót** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** |
| 1 | Kalkul.własna | Zabudowa szafkowa kuchni w kształcie litery L, wys.87 cm, dł. 250cm, gł. 55 cm, w kolorze naturalnego drewna, z blatem, gwarancja minimum 2 lata (kuchnia) | komp./ zestaw | 1 |
| 2 | Kalkul.własna. | Zabudowa szafkowa na naczynia kuchenne wys. 200 cm, dł. 350 cm, gł. 55cm, w kolorze naturalnego drewna, z blatem, gwarancja minimum 2 lata (pomieszczenie nr 10 - magazyn naczyń czystych) | komp./ zestaw | 1 |
| 3 | Kalkul.własna. | Drzwi aluminiowe wewnętrzne w kolorze białym, rozmiar 100, otwierane na zewnątrz, prawe, pełne, bez przeszklenia, z oknem podawczym o wym. 65 cm x 50 cm i półką, bez progowe z uszczelką szczotkową, z klamką i jednym zamkiem | szt. | 1 |
| 4 | Kalkul.własna. | Okienko podawcze o wymiarach ok.65cm x 50 cm z półką, do zamontowania w ścianie pomiędzy zmywalnią i jadalnią | szt. | 1 |
| 5 | Kalkul.własna. | Wymiana punktów zasilania energetycznego:  jadalnia - 7\*230V  kuchnia - 11\*230V, 3\*400V  zmywalnia - 3\*230V, 2\*400V  pomieszczenie obróbki wstępnej - 3\*230V, 1\*400V  magazyn produktów spożywczych - 5\*230V  pozostałe pomieszczenia kuchni - 15\*230V | Szt. | 50 |
| 6 | Kalkul.własna | Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi stalowe ocynkowane o szerokości 90 cm (lewe i prawe) 10szt. otwieranych na prawą stronę, 2 szt. otwieranych na lewą stronę, posiadające skrzydło i ościeżnicę z blachy ocynkowanej, wypełnienie skrzydła: plaster miodu, grubość skrzydła ok.4 cm, wys. ok. 200 cm, montaż przez przygotowane otwory w licu ościeżnicy lub na kotwy montażowe, gwarancja minimum 2 lata | szt. | 12 |
| 7 | Kalkul.własna | Zabudowa rur wodociągowych na jadalni, materiał karton gips powierzchnia do zabudowy 50m2 | m2 | 50 |
| 8 | Kalkul.własna | Malowanie ścian i sufitów na stołówce ok. 200 m2 | m2 | 200 |