|  |
| --- |
| Załącznik nr 1B/ cz.2 do SWZ**Przedmiar robót** – roboty remontowo-adaptacyjne w SP w Mircu |
| **Lp.** | **Pozycja** | **Opis robót** | **Jednostka****miary** | **Ilość** |
| 1 | Kalkul.własna | Zabudowa szafkowa kuchni w kształcie litery L, wys.87 cm, dł. 250cm, gł. 55 cm, w kolorze naturalnego drewna, z blatem, gwarancja minimum 2 lata (kuchnia) | komp./ zestaw | 1 |
| 2 | Kalkul.własna. | Zabudowa szafkowa na naczynia kuchenne wys. 200 cm, dł. 350 cm, gł. 55cm, w kolorze naturalnego drewna, z blatem, gwarancja minimum 2 lata (pomieszczenie nr 10 - magazyn naczyń czystych) | komp./ zestaw | 1 |
| 3 | Kalkul.własna. | Drzwi aluminiowe wewnętrzne w kolorze białym, rozmiar 100, otwierane na zewnątrz, prawe, pełne, bez przeszklenia, z oknem podawczym o wym. 65 cm x 50 cm i półką, bez progowe z uszczelką szczotkową, z klamką i jednym zamkiem | szt. | 1 |
| 4 | Kalkul.własna. | Okienko podawcze o wymiarach ok.65cm x 50 cm z półką, do zamontowania w ścianie pomiędzy zmywalnią i jadalnią | szt. | 1 |
| 5 | Kalkul.własna. | Wymiana punktów zasilania energetycznego:jadalnia - 7\*230Vkuchnia - 11\*230V, 3\*400Vzmywalnia - 3\*230V, 2\*400Vpomieszczenie obróbki wstępnej - 3\*230V, 1\*400Vmagazyn produktów spożywczych - 5\*230Vpozostałe pomieszczenia kuchni - 15\*230V | Szt. | 50 |
| 6 | Kalkul.własna | Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi stalowe ocynkowane o szerokości 90 cm (lewe i prawe) 10szt. otwieranych na prawą stronę, 2 szt. otwieranych na lewą stronę, posiadające skrzydło i ościeżnicę z blachy ocynkowanej, wypełnienie skrzydła: plaster miodu, grubość skrzydła ok.4 cm, wys. ok. 200 cm, montaż przez przygotowane otwory w licu ościeżnicy lub na kotwy montażowe, gwarancja minimum 2 lata | szt. | 12 |
| 7 | Kalkul.własna | Zabudowa rur wodociągowych na jadalni, materiał karton gips powierzchnia do zabudowy 50m2 | m2 | 50 |
| 8 | Kalkul.własna | Malowanie ścian i sufitów na stołówce ok. 200 m2 | m2 | 200 |