**Opis do przedmiaru robót**

Przedmiotem robót budowlano-montażowych jest budowa boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchnia polipropylenową. Boisko otaczać będzie opaska z obrzeży betonowych
o wymiarach 8x30x100 cm. W celu wykonania zadania należy zdemontować i usunąć stary kosz do koszykówki, usunąć fragment istniejącego asfaltu z boiska, warstwę humusu oraz wykorytować powierzchnie pod boisko. Głębokość korytowania – ok.35 cm.
Po zamontowaniu obrzeży należy wykonać podbudowę z piasku (pospółki) o gr 10-15 cm. Warstwę podbudowy należy zagęścić. Następnie należy wylać beton C30/37 o grubości 10 cm. Potem zostanie zamontowana tuleja nowego kosza (model 692) wykonana nawierzchnia polipropylenowa i pomalowane linie (szer.5 cm) Wokół boiska zostanie zamontowany pilkochwyt o wys.5 m z siatki polietylenowej o oczkach 45 x 45 mm. Mocowanych na słupach stalowych fi 60 mm zakotwionych w fundamentach punktowych.