***Załącznik 3***

***Przedmiar robót***

***„Budowa drogi gminnej 347010Tw miejscowości Gadka Majorat***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Opis** | **j.m.** | **Ilość jedn.** |
| **1** | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m² | 900,00 |
| **2.** | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku | m² | 900,00 |
| **2** | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0 – 0.63 gr 10 cm | m² | 900,00 |
| **3** | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 gr.10 cm | m² | 900,00 |