IRG.271.24.2016MG Mirzec 22.06.2016r.

***Warunki techniczne nr 6/2016***

***do projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wieś”.***

Urząd Gminy w Mircu jako zarządca drogi ustala następujące parametry techniczne drogi:

1. Parametry geometryczne

- długość odcinka drogi 336,0 mb

- szerokość jezdni 3,5 - m (spadek jednostronny 2%)

- pobocza utwardzane kruszywem obustronnie po 0,75 m

Zakres szczegółowy:

Podbudowa z kruszywa naturalnego, lub MC pobocza z kruszywa naturalnego 2 x 0,75 m

2. Konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR-1

3. Nawierzchnia jezdni bitumiczna ( warstwa wiążąca 4 cm, ścieralna 4 cm)

4. Odwodnienie

Odtworzenie rowu przydrożnego celem odprowadzenia wód opadowych z korpusu drogowego.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej w granicach istniejącego pasa drogowego szer. 6,0 mb

6. Projekt budowlano – wykonawczy należy uzgodnić z gestorem sieci wodociągowej (PW i K Starachowice oraz Urzędem Gminy w Mircu) i energetycznej PGE Skarżysko-Kamienna

***Wójt Gminy Mirzec***

***/-/ Mirosław Seweryn***