Mirzec, dnia 22.09.2011r.

Znak: IGK.II-271.1.2011

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na zadanie pn. **„ Remont drogi gminnej Nr 347001 T Gadka do łąk ( długość odcinka-0,55 km)”.**

Nr ogłoszenia BZP: 293116-2011

Data zamieszczenia: 16.09.2011

Wpłynęło zapytanie od wykonawcy:

**Z opisu technicznego wynika, że odwodnienie drogi poprzez rowy odbywać się będzie od początku odcinka do km 0+ 087, a następnie, od km 0 + 423 do końca odcinka. Ponieważ przekrój konstrukcyjny słusznie posiada warstwę odsączającą na całej szerokości korpusu drogi, ale brak rowu od km 0+ 087 do km 0+ 423, nie pozwala na odprowadzenie wód gruntowych. Może to powodować z czasem powstawanie uszkodzeń w wykonanej nawierzchni bitumicznej.**

**Czy w związku z powyższym, Zamawiający planuje zmianę w projekcie i przedmiarze robót o dodatkowy odcinek rowu?**

Odpowiedź:

**Zamawiający wyjaśnia, że rowy odwadniające zlecone będą odrębnym zleceniem firmie która zaoferuje najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia, niezwłocznie po zakończeniu robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni.**

**Wójt Gminy Mirzec**

**Marek Kukiełka**