**Załącznik nr 4 – Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy na Modernizację placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka** | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena Jednostkowa** | **Kwota brutto** | |
| 1. **Ogrodzenie z siatki panelowej** | | | | | |
| **1.** | Panel ogrodzeniowy o wysokości 1,23 m | 150 mb | ….. zł/mb |  | |
| **2.** | Słupki ogrodzeniowe wraz z mocowaniem paneli | 60 słupków | ….. zł/szt |  | |
| **3.** | Brama wjazdowa (6 m – przesuwna jednoskrzydłowa) + furtka (1 m) (komplet) | 1 kpl. | ….. zł/kpl |  | |
| **4.** | Furtka (1m) + montaż | 1 szt. | ….. zł/szt. |  | |
| **5.** | Podmurówka o wysokości 25 cm + łącznik | 60 kpl | ….. zł/kpl |  | |
| **6.** | Demontaż starego ogrodzenia (płot + podmurówka) | 150 mb | ….. zł/mb |  | |
| **7.** | Wywóz gruzu na odległość do 3 km | 20 t. | ….. zł/ton |  | |
| **8.** | Niwelacja terenu – dowóz ziemi | 5 t. | ….. zł/ton |  | |
| **9.** | Prace związane z budową ogrodzenia - robocizna | 150 mb | ….. zł/mb |  | |
| **10.** | Beton gotowy | 1 szt. | ….. zł/szt. |  | |
| **RAZEM ………………. zł** | | | | | |
| 1. **Plac z kostki brukowej 3x2 m** | | | | | |
| **1.** | Krawężniki na podsypce cementowo piaskowej | 10 mb | ….. zł/mb |  | |
| **2.** | Prace związane z ułożeniem kostki oraz krawężnika (korytowanie, podsypka cementowo piaskowa) | 6 m2 | ….. zł/ m2 |  | |
| **3.** | Kostka brukowa o grubości co najmniej 8 cm | 6 m2 | ….. zł/ m2 |  | |
| **RAZEM ………………... zł** | | | | | |
| 1. **Demontaż zjazdu wraz z wykonaniem nowego zjazdu** | | | | | |
| **1.** | Powierzchnia demontowanego – prace związane z demontażem wjazdu (rozebranie kostki brukowej,demontaż nawierzchni z asfaltu) | 28 m2 | ….. zł/ m2 | |  |
| **2.** | Krawężniki na podsypce cementowo piaskowej - wbudowanie | 14 mb | ….. zł/mb | |  |
| **3.** | Uzupełnienie zdemontowanej powierzchni zjazdu kostką betonową na podsypce cementowo piaskowej | 16 m2 | ….. zł/ m2 | |  |
| **4.** | Wykonanie nowego zjazdu (obniżenie krawężników na długości 8 m, wyprofilowanie kostki brukowej celem dostosowania do nawierzchni drogi,uzupełnienie masą plastyczną bitumiczną szczelin) | 1 kpl. | ….. zł/kpl. | |  |
| **RAZEM ……………… zł** | | | | | |
| **Razem A + B + C …………………. zł** | | | | | |