**Załącznik nr 4**

 ***PRZEDMIAR ROBÓT***

***Kosztorys ofertowy* na realizację zadani pn. *„ Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działce o nr. ewid. 935, 1805”.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **katalog** | **Opis**  | **j.m.** | **Ilość jedn.** | **Cena brutto.** | **Wartość brutto** |
| **1** | KNR2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe | km | 0,600 |  |  |
| **2** | KNR 2-31 0103-04 | Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża | m² | 1800,00 |  |  |
| **3** | KNR 2-31 0104-03 | Wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm | m² | 1800,00 |  |  |
| **4** | KNR 2-31 0114-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywem naturalnego 0-63 mm grubości 15 cm z zagęszczeniem | m2 | 1800,00 |  |  |
| **5** | KNR 2-31 0114-07 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0 – 31,5 mm grubości 10 cm z zagęszczeniem  | m² | 1800,00 |  |  |
| **6** | KNR 2-31 0103-04 |  Wyprofilowanie poboczy drogi z gruntu rodzimego z uzupełnieniem ziemią do poziomu nawierzchni | m² | 900,00 |  |  |
| **7** | KNR 2-31 0816-04 | Naprawa przepustu pod drogą z rur betonowych o średnicy Ø 500 mm | m² | 6,00 |  |  |

 ***Razem***

 ***Słown***i**e:**