**Załącznik Nr 4**

**Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 553/2, 554/2 w miejscowości Mirzec Malcówki.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. Łączna długość ogrodzenia -110,0 mb.

2. Słupki ogrodzeniowe grubości 12 x 12 cm- wysokości 1 m z daszkiem wykonanym z deski 20 x 25 cm, mocowane do stopy betonowej za pomocą profila 12x12.

3. Przęsła ogrodzenia wykonane z dwóch desek (wymiar:15cm x 3,5 cm) o długości 2,2m – 2,6 m.

4. Brama wjazdowa szerokości - 5 m i wysokości (całkowitej) - 3,70m. z zadaszeniem. Daszek nad bramą wysokości ok. 50 cm należy wykonać z deski (wymiar: 2 cm x 15 cm) pokryty gontem.

5. Słupy pod bramę wjazdową wysokości 3,20 m i szerokości 18cm x18 cm. mocowane do stopy betonowej za pomocą profila 12x12.

6. Deska ozdobna nad bramą wjazdową – długości ok. 4,0 m i szerokości ok. 30cm - mocowana pod zadaszeniem na łańcuchach, z napisem **„ Mirzecka Polana”.**

Całość ogrodzenia należy wykonać z drewna sosnowego impregnowanego lakierobejcą, zadaszenie pokryte gontem. Kolor lakierobejcy oraz gontu do uzgodnienia z Zamawiającym.