*Załącznik nr 1*

**Kosztorys robót**

**Obiekty melioracyjne Mirzec I**

Potok Tychowski (odcinek w sołectwie Mirzec I) = 1720 mb

Rów A3 (od Malcówek do Tychowa Starego) = 1100 mb.

Rów 11 (od Mirca - Malcówek do Potoku Tychowskiego) = 3280 mb.

Rów 11 A = 520 mb.

Rów 11 B = 1300 mb.

Rów 11 C = 350 mb.

Rów 16 = 875 mb

Rów 16A = 660 mb.

Rów 16B = 450 mb.

Czyszczenie/naprawa/przepustów ø 600 mm = 25 szt.

1. Wymiana, demontaż i montaż / czyszczenie przy zamuleniu ½ średnicy 25 szt. przepustów o długości 4 mb z uporządkowaniem pozostałości po wymianie lub czyszczeniu (ilość przepustów określono szacunkowo):

1. Odmulenie warstwą od 0,2 m do 0,6 m w mb:

**ok. 10255 mb**

1. Plantowanie rowy w mb:

**ok. 10255 mb**

1. Wycinanie/ karczowanie zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu w m2:

**ok. 1000 m2**

1. Koszenie traw na skarpach rowu/cieku kosiarkami bijakowymi bocznymi, wysięgnikowymi lub ręczne (przyjęto 90% dł. rowów do koszenia o średniej szerokości skarp i dna rowu 4 m) w m2:

**ok. 36918 m2**